

|  |
| --- |
| Qualitätshandbuch der Praxis Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **CL Strom sparen 4: OP und Eingriffsraum** |

### Generell gilt:

* Energiesparlampen kaufen bzw. defekte Lampen ersetzen
* Licht in unbenutzten Räumen löschen
* Geräte in arbeitsfreier Zeit (Nacht, Wochenende und Urlaub) abschalten
* [**mit intelligenten Steckdosen**](https://utopia.de/ratgeber/schalter-steckdosen-schaltbare-steckdose-steckdosenleiste/) viel Aufwand sparen: Steckdosen mit **Schaltern, Timern, Fernsteuerung** oder anderen Mechanismen, um Geräte beispielsweise automatisch vom Netz zu nehmen, wenn sie in den Stand-by-Betrieb verfallen
* Stoßlüften im Winter statt Dauerlüften (siehe QM-Vorlage „Richtig heizen und lüften“)
* Ladegeräte nach Gebrauch immer von Netz trennen, da auch ohne Endgerät je nach Netzteil eine unterschiedlich Energiemenge verbraucht wird. (ggf. Stromverbrauchszähler kaufen)
* Kleingeräte mit Solarzellen kaufen
* Medizinische Geräte (z.B. Dermatoskope) der neueren Generation einsetzen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerät** | **Energieverbrauch durch** | **Energiesparpotential** |
| Beleuchtung | ständige Beleuchtung | Energiesparlampen |
| Scanner | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| Laptop | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| HF-Chirurgiegerät\* | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| IPL-LASER | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| Erbium-Yag-LASER | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| Fotofinder | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| schnurloses Telefon (Ladeschale) | Stand-by-modus\* | Steckerleisten mit Schalter |
| Heizkörper | veraltete Thermostate | Thermostat erneuern |
| OP-Lampe | veraltete Leuchtmittel bzw. Technologie | Umstellung auf LED-Leuchtmittel. Ausschalten bei Nichtverwendung |
| Stromausfallsicherung | dauerhafter Betrieb | Keine Einsparmöglichkeit, da vorgeschrieben |
| **…** | **…** | **…** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:**  **Datum:** | **Geprüft von:**  **Datum:** | **Version:** | **CL Strom sparen 4: OP und Eingriffsraum.docx**  **Seiten: 1** |